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Załącznik nr 4 do SWZ

Znak postępowania: 12/TP/SKO/2021

Wykonawca: 

………………………..


Formularz rzeczowo – cenowy

I. Oferuję dostawę asortymentu za cenę i o cechach wskazanych poniżej: 

	
	Cześć 1 Komputer obliczeniowy
	6 szt
	
	
	
	*)

	1
	Procesor
Wydajność w teście Passmark z 15 Listopada 2021 nie mniej niż 18305 pkt. dla oferowanej konfiguracji (fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika).
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania oferty.
Gniazdo procesora zgodne z płytą główną (pkt.2)
Liczba rdzeni: ≥6
Architektura [bit]: ≥64
Pamięć podręczna L3: ≥32 MB
Proces technologiczny [nm]: ≥7 
TDP: ≤95 W
Wersja procesora: Box
Baseclock: ≥3,8GHz
	1szt
	
	
	
	*)

	2
	Płyta Główna
Rodzaj gniazda procesora: zgodna z procesorem - patrz pkt. 1
Dwukanałowa architektura pamięci
Typ gniazd pamięci: DDR4, obsługiwana częstotliwość max. 5400MHz(O.C.) i 3200MHz(non-O.C.)
Ilość banków pamięci: ≥4
Maksymalna ilość pamięci [GB]: ≥ 128
Obsługa pamięci non-ECC (unbuffered)): Tak
Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP): Tak
Łączenie kart graficznych: tak
Wewnętrzne złącza wyjść / wejść co najmniej:
SATA 6Gb/s: ≥6 szt.
PCIe 4.0  x16 : ≥1 szt.
PCIe 4.0 x16(maks. w trybie x4) : ≥1 szt.
PCIe 4.0 x16(maks. w trybie x2) : ≥1 szt.
PCIe x1: ≥2 szt.
≥1 złącza USB 3.2 Gen 1
≥2 złącza USB 2.0
≥2 x gniazdo M.2, obsługa nośników pamięci typu 2242/2260/2280 (tryb najmniej 1x PCIE ver 4.0 x4, 1x PCIE ver 3.0 x4 
≥1 x złącze wentylatora CPU 
≥1 x złącze złącze wentylatora procesora chłodzenia wodą
≥4 x złącze wentylatora obudowy 
≥2 x złącza wentylatora systemowego / pompy wody chłodzącej
≥1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX
≥1 x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V
≥1 x złącze audio przedniego panelu
≥1 x złącze panelu systemu
≥1 x zworka kasowania CMOS
Złącza wyjść / wejść na tylnym panelu co najmniej:
HDMI ≥x1
USB Typu-C USB 3.2 Gen 2  ≥1x
USB 2.0/1.1≥6x
S/PDIF ≥x1
RJ-45≥ x1
USB 3.2 gen 1 ≥x3
USB 3.2 gen 2 ≥x2
złącze audio jack ≥ 5x
Przycisk Q-Flash Plus≥ x1
Format:	ATX
Obsługa Raid 0, 1, 10
Gigabit Ethernet Controller (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit)
Wspierane systemy operacyjne: co najmniej Windows 10
Pasywne chłodzenie wszystkich kluczowych elementów płyty głównej (CPU VRM etc.), kondensatory stałe/polimerowe, płyta główna musi posiadać mechanizm zabezpieczający zapewniający bezprzerwową pracę w przypadku uszkodzenia pojedynczego układu EEPROM lub systemu BIOS/UEFI.
	1 szt
	
	
	
	*)

	3
	Dysk Twardy 
Rodzaj dysku: Wewnętrzny
Pojemność dysku:≥8TB
Prędkość obrotowa: ≥7200obr./min
Odporność na wstrząsy :praca odczyt ≥70G (2ms)/ praca zapis ≥70G (2ms)  /spoczynek≥300G (2ms) 
Pojemność pamięci podręcznej cache:≥256MB
Nienaprawialne błędy odczytu na odczytane bity: ≤ 1 na 1014
Rozmiar dysku: ≤3,5”
[bookmark: _GoBack]Gwarancja ≥ 24 miesiące
	2 szt
	
	
	
	*)

	4
	Obudowa 
Obsługiwany format płyty głównej: co najmniej ATX 
Miejsca montażowe 2.5’’ :≥4
Miejsca montażowe 3,5''/2,5” :≥2
Miejsca montażowe 3.5’’ :≥1
Miejsca montażowe 5,25'' :≥ 2
Kolor: Czarny lub grafitowy
Złącza na przednim panelu: USB 3.2 Gen.1 ≥2x, Audio, regulacja obrotów wentylatorów, czytnik kart pamięci
System chłodzenia co najmniej : 3x wentylator 120mm 
Maksymalna długość karty graficznej: ≥380 mm 
Miejsce montażu zasilacza: dół obudowy
Zasilacz patrz pkt. 5.
Wymagana kompatybilność  z układem chłodzenia CPU pkt. 8
Montaż chłodnicy co najmniej: u góry obudowy, z przodu obudowy
	1 szt
	
	
	
	*)

	5
	Zasilacz
Moc znamionowa (W): ≥550
Okablowanie modularne: Tak;
Napięcie (V) zasilające: co najmniej 100 - 240
Częstotliwość (Hz): 50/60
Rozmiar wentylatora (mm): ≥120
Tryb pracy biernej (wyłączony wentylator przy obciążeniu ≤30%)
Aktywne PFC: Tak;
Zabezpieczenia: co najmniej OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP
Certyfikat 80PLUS: co najmniej gold
Sprawność: ≥90% (przy 50% obciążenia)
Złącza:
Zasilanie płyty głównej ATX(20+4 pin): ≥1
EPS/ATX 4+4 pin: ≥2
PCI-E 6+2 pin: ≥2
SATA 15-pin:≥10
MOLEX 4 pin: ≥3
Gwarancja ≥ 24 miesiące
	1 szt
	
	
	
	*)

	6
	Dysk
Rodzaj Dysku: SSD NVMe
Interfejs: PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3
Format: M.2
Pojemność: ≥1 TB
MTBF:≥1500000h
Wydajność:
odczyt: ≥3500MB/s+/-10%
zapis: ≥3000MB/s+/-10%
Zastosowane technologie: co najmniej S.M.A.R.T., TRIM, Szyfrowanie AES inne równoważne
Gwarancja: ≥ 24 miesiące 
	1 szt
	
	
	
	*)

	7
	Pamięć RAM
Rodzaj pamięci: Zgodne z płytą główną (pkt.2).
Pojemność pojedynczej pamięci: ≥16GB
Liczba pamięci w zestawie: 4
Radiator: Tak
Częstotliwość szyny pamięci: ≥3200 MHz
Opóźnienie (CAS Latency): CL16 lub szybsze
Opóźnienia: CL16-18-18-38 lub szybsze
Całkowita ilość pamięci: 64GB
	1 szt
	
	
	
	*)

	8
	Chłodzenie CPU
Ilość wentylatorów: ≥2
Wielkość wentylatora 1: ≥120mm 
Typ łożyska: hydrauliczne (HBS)
Prędkość obrotowa: ≥250 ~ 1600 +/-10% 
Żywotność wentylatorów: ≥50 000 godzin
Złącze: 4Pin PWM
Wielkość wentylatora 2: ≥140mm 
Typ łożyska: hydrauliczne (HBS)
Prędkość obrotowa: ≥250 ~ 1400 +/-10% 
Żywotność wentylatorów: ≥50 000 godzin
Złącze: 4Pin PWM
Gwarancja: ≥24 miesiące
TDP: ≤250 W
Technologia odprowadzania ciepła: rurki cieplne, co najmniej 6 szt
Proponowane chłodzenie CPU nie może kolidować z pamięciami w dowolniej konfiguracji obsadzenia gniazd.
Wymagana kompatybilność z obudową pkt.4 i płytą główną pkt.2
	1 szt
	
	
	
	*)

	
9
	
Karta graficzna
Wydajność w teście Passmark z 27 października 2020 nie mniej niż 7790pkt. dla oferowanej konfiguracji(fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika.
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania oferty.
Rdzenie CUDA: ≥ 896
Pamięć wideo: ≥4 GB
Typ pamięci: ≥GDDR5
Szyna pamięci:≥128-bit
Wyjścia wideo: ≥ 2x DP, ≥1x HDMI
DirectX: co najmniej 12
OpenGL: co najmniej 4.6
Karta graficzna nie może kolidować z Chłodzeniem CPU ani Pamięciami RAM w dowolnej konfiguracji
Obsługiwane systemy operacyjne: co najmniej Windows 10
Akcesoria: co najmniej: instrukcja obsługi, sterowniki
Zasilanie z gniazda PCI-E (brak dodatkowego zasilania)
Standard karty co najmniej PCI-E 3.0 x16
	
1 szt
	
	
	
	
*)

	10
	Zestaw Mysz z klawiaturą
Interfejs: USB
Zastosowane technologie co najmniej: Plug & Play
Komunikacja myszy co najmniej: przewodowa
Sensor optyczny min. 1000dpi
Liczba przycisków myszy: ≥3
Rolka przewijania w myszce: Tak ≥ 1x
Układ klawiatury: Amerykański (US)
Podświetlana: Nie
Podpórka pod nadgarstki: Nie
Wskaźniki LED: tak
Kolor: Czarny lub grafitowy
Zawartość zestawu co najmniej: Mysz, Klawiatura, Dokumentacja
Gwarancja co najmniej: 24 miesięcy 
	1 szt
	
	
	
	*)

	11
	Kabel DP-HDMI
Rodzaj złącz: Display Port – HDMI
Rodzaj wtyków: Wtyk – Wtyk
Długość kabla: 1.8m
Wtyczka kątowa: Nie
Obsługa sygnału: 4K, FullHD
	1 szt
	
	
	
	*)

	12
	Kabel HDMI
Rodzaj złącz: HDMI – HDMI
Rodzaj wtyków: Wtyk – Wtyk
Długość kabla: 2m
Wtyczka kątowa: Nie
Wtyk pozłacany: Tak
Obsługa sygnału: 2K, 3D, 4K, FullHD
	1 szt
	
	
	
	*)

	13
	Podkładka pod mysz
Długość ≥ 230mm
Szerokość ≥ 190mm
Gumowy spód: Tak 
Materiał: Guma, żel
Podpórka pod nadgarstek: Tak
	1 szt
	
	
	
	*)

	14
	Monitor
Przekątna wyświetlanego obrazu: ≥27"
Współczynnik proporcji obrazu: 16:9 Panoramiczny
Rodzaj ekranu, powierzchnia: IPS, Matowa
Podświetlenie: WLED
Nominalna rozdzielczość: ≥1920 x 1080
Współczynnik kontrastu: ≥1000:1
Jasność: ≥250 cd/m2
Czas reakcji: ≤5 ms (od szarego do szarego)
Maksymalny kąt widzenia (w pionie/poziomie): ≥178º/178º
Obsługa kolorów: ≥16,7 mln kolorów	
Połączenia: ≥1x złącze D-Sub  , ≥1x HDMI, ≥1x Wyjście słuchawkowe, ≥1x Wejście PC audio, ≥1x DVI-D
Wbudowane głośniki: Tak
Vesa: tak 100x100
Zawartość zestawu: Monitor z podstawą, Przewód zasilający, Kabel HDMI 2m, Skrócony podręcznik konfiguracji
Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia: ≤0,5 W
Pobór mocy podczas pracy: ≤16 W
Zasilanie: sieciowe 230V AC 50Hz
Wbudowany zasilacz: Tak
	1 szt
	
	
	
	*)

	15
	System operacyjny
kopiowanie woluminów w tle (VSS),obsługa system plików NTFS, IMAPI v2, zapisywalny UDFS, wsparcie łączy symbolicznych, skalowanie 
okna TCP, wykorzystanie GPU do renderowania GUI, menedżer transakcji w jądrze, obsługiwanie natywne IPv6, architektura audio UAA, rozpozawanie mowy
obsługa algorytmów szyfrujących: Tak
Aktualizacje Systemu dostarczane przez producenta: Tak
Zdalny ekran: Tak
Funkcja zapewnia przejścia pomiędzy trybami pracy interfejsu na laptopach i tabletach z dokowaną klawiaturą: Tak
Zdalny dostęp: Tak
Obsługa Pamięci RAM: ≥2TB
Okna programów mogą być dzielone na ćwiartki ekranu poprzez przeciąganie ich do rogów
Wiersz poleceń oferujący takie funkcje jak zaznaczanie tekstu wyjściowego i możliwość używania standardowych skrótów klawiszowy takich jak wycinanie, kopiowanie, wklejanie przez użycie skrótów klawiszowych.
Możliwość podłączania się do domeny: Tak
Wersja systemu 64 Bit
Wersja językowa: PL
	1szt
	
	
	
	

	
	RAZEM część 1
	
	
	
	
	

	
	Części 2 Laptop z Akcesoriami 
	2szt
	
	
	
	

	1
	Notebook :
Wydajność CPU w teście Passmark z 15 Listopada 2021 nie mniej niż 6455 pkt. dla oferowanej konfiguracji(fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika).
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania oferty.
ilość rdzeni: ≥4
Architektura [bit]: ≥64
Pamięć podręczna Cache: ≥8 MB
Proces technologiczny [nm]: ≤14
TDP: ≤15 W
Częstotliwość pamięci: ≥2666Hz
Wielkość zainstalowanej pamięci RAM : ≥16 GB
przekątna ekranu LCD : ≥14”
nominalna rozdzielczość LCD : ≥ 1920 x 1080 pikseli
Typ ekranu co najmniej: IPS, Matowy
rodzaj dysku co najmniej: SSD, PCIe NVMe  lub inny równoważny
pojemność dysku: ≥ 512GB
karta graficzna zintegrowana:
Wydajność GPU w teście Passmark z 22 października 2020 nie mniej niż 1050 pkt. dla oferowanej konfiguracji(fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika.
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania
zintegrowana karta graficzna, Obsługa DirectX: 12 lub nowszy
zintegrowana karta graficzna, Obsługa OpenGL: 4.5 lub nowszy
Głośniki stereo: tak 
Komunikacja: co najmniej: WiFi IEEE 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth, Modem WWAN 4G
Porty i złącza: ≥2x USB 3.1 ; ≥1x gniazdo combo słuchawkowe/mikrofonu; ≥1x USB typu-C; ≥1x thunderbolt ; ≥1x HDMI, RJ-45
dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność : co najmniej kamera, czytnik kart pamięci, podświetlana klawiatura, złącze stacji dokującej
panel dotykowy: tak
manipulator punktowy: Tak
zainstalowany system operacyjny:  Kopiowanie woluminów w tle (VSS),obsługa system plików NTFS, IMAPI v2, zapisywalny UDFS, wsparcie łączy symbolicznych, skalowanie okna TCP, wykorzystanie GPU do renderowania GUI, menedżer transakcji w jądrze, obsługiwanie natywne IPv6, architektura audio UAA, rozpoznawanie mowy
obsługa algorytmów szyfrujących: Tak
Aktualizacje Systemu dostarczane przez producenta: Tak
Zdalny ekran: Tak
Funkcja zapewniająca możliwość przejścia pomiędzy trybami pracy interfejsu na laptopach i tabletach z dokowaną klawiaturą: Tak
Zdalny dostęp: Tak
Obsługa Pamięci RAM co najmniej:512GB
Okna programów mogą być dzielone na ćwiartki ekranu poprzez przeciąganie ich do rogów
Wiersz poleceń oferujący takie funkcje jak zaznaczanie tekstu wyjściowego i możliwość używania standardowych skrótów klawiszowy takich jak wycinanie, kopiowanie, wklejanie przez użycie skrótów klawiszowych. Natywne wsparcie dla wielu pulpitów roboczych; Możliwość weryfikacji logowania użytkowników za pomocą rozpoznawania twarzy (ang. Face recognition); Natywne wsparcie dla DirectX 12;  Możliwość podłączania się do domeny: Tak
Wersja systemu 64 Bit
Wersja językowa: PL
Czas pracy na naładowanym akumulatorze: ≥10h
Gwarancja: ≥ 24 miesiące
Waga:≤ 1,6 kg
	1szt
	
	
	
	

	2
	Monitor
Przekątna wyświetlanego obrazu: ≥27"
Współczynnik proporcji obrazu: 16:9 Panoramiczny
Rodzaj ekranu, powierzchnia: IPS, przeciwodblaskowa powłoka
Podświetlenie: LED
Nominalna rozdzielczość: ≥1920 x 1080
Współczynnik kontrastu: ≥1000:1
Jasność: ≥300 cd/m2
Czas reakcji: ≤8 ms (od szarego do szarego)
Maksymalny kąt widzenia (w pionie/poziomie): ≥178º/178º
Obsługa kolorów: ≥16,7 mln kolorów	
Połączenia: ≥1x złącze DisplayPort, , ≥1x port USB 3.0 do wysyłania danych, ≥1x HDMI, ≥4x porty USB 3.0 do odbioru danych, ≥1x Audo Jack , ≥1x D-Sub  
Pivot: tak
Regulacji nachylenia: Tak
Regulacja obrotu w poziomie: Tak
Regulacja obrotu w pionie: Tak
Vesa: tak 100x100
Zawartość zestawu: Monitor z podstawą, Przewód zasilający, Kabel USB 3.0, Kabel HDMI 2m, Kabel DisplayPort 2m, Nośnik ze sterownikami i dokumentacją, Skrócony podręcznik konfiguracji
Zgodność i standardy: co najmniej ENERGY STAR 
Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia: ≤0,5 W
Pobór mocy podczas pracy: ≤20 W
Zasilanie: sieciowe 230V AC 50Hz
gwarancja: ≥ 24 miesiące
	1szt
	
	
	
	

	3
	Stacja dokująca:
Szerokość:≤ 39 cm
Głębokość:≤ 18 cm
Wysokość:≤ 55 cm
Waga: ≤750 g
Rozszerzenie/połączenie co najmniej:
≥2 x Hi-Speed USB 2.0
≥2 x SuperSpeed USB 3.0
≥1 x ekran / video - DisplayPort 
≥1 x ekran / video - VGA 
≥1 x sieć - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
≥1 x dokowanie/replikator portu
≥1 x audio - słuchawki / mikrofon - telefon mini stereo 3,5 mm
Różne:
Slot blokady bezpieczeństwa (linka blokady sprzedawana osobno)
Zasilanie:
Zasilacz: Zasilacz - zewnętrzna
Gwarancja producenta co najmniej:≥24 miesiące
Zgodność z laptopem Cz.2 pkt.1
	1szt
	
	
	
	

	4
	Zestaw Mysz z klawiaturą
Interfejs: USB
Zastosowane technologie co najmniej: Plug & Play
Komunikacja myszy co najmniej: przewodowa
Sensor optyczny min. 1000dpi
Liczba przycisków myszy: ≥3
Rolka przewijania w myszce: Tak ≥ 1x
Układ klawiatury: Amerykański (US)
Podświetlana: Nie
Podpórka pod nadgarstki: Nie
Wskaźniki LED: tak
Kolor: Czarny lub grafitowy
Zawartość zestawu co najmniej: Mysz, Klawiatura, Dokumentacja
Gwarancja co najmniej: 24 miesięcy 
	
	
	
	
	

	
	Razem Części 2
	
	
	
	
	

	
	Część 3 Akcesoria
	
	
	
	
	*)

	1
	Monitor
Przekątna wyświetlanego obrazu: ≥27"
Współczynnik proporcji obrazu: 16:9 Panoramiczny
Rodzaj ekranu, powierzchnia:  przeciwodblaskowa powłoka
Podświetlenie: LED
Nominalna rozdzielczość: ≥1920 x 1080
Współczynnik kontrastu: ≥3000:1
Jasność: ≥350 cd/m2
Czas reakcji: ≤4 ms (od szarego do szarego)
Obsługa kolorów: ≥16,7 mln kolorów	
Połączenia: ≥1x złącze DisplayPort,, ≥2x HDMI, ≥1x Audo Jack ,
Pivot: tak
Regulacji nachylenia: Tak
Regulacja obrotu w poziomie: Tak
Regulacja obrotu w pionie: Tak
Zawartość zestawu: Monitor z podstawą, Przewód zasilający, Kabel HDMI 2m, Nośnik ze sterownikami i dokumentacją, Skrócony podręcznik konfiguracji
Zgodność i standardy: co najmniej ENERGY STAR 
Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia: ≤0,5 W
Pobór mocy podczas pracy: ≤23 W
Zasilanie: sieciowe 230V AC 50Hz
gwarancja: ≥ 24 miesiące
	2 szt
	
	
	
	

	2
	Kamera
Typ matrycy: co najmniej CMOS
Interfejs: co najmniej USB
Rozdzielczość połączeń wideo: 1920 x 1080
Rozdzielczość nagrań wideo: 1920 x 1080
Rozdzielczość zdjęć: 2 Mpix
Pole widzenia: co najmniej 77º
Mikrofon: co najmniej Wbudowany, stereo
Łączność: USB 2.0
Długość kabla: ≥1,5 m
Ustawienie ostrości: Stałe
Dodatkowe informacje: Uniwersalny klips montażowy
Gwarancja co najmniej: 24 miesiące
Masa: ≤100g
	2 szt
	
	
	
	

	3
	Zastaw Klawiatura + Mysz
Łączność co najmniej: Bezprzewodowa
Interfejs co najmniej: 2,4 GHz
Klawisze numeryczne: Tak
Podpórka pod nadgarstki: Tak
Kolor: Czarny
Czas pracy na baterii: ≥ 3 lata
Obsługiwane systemy co najmniej: Windows, Mac OS X, Chrome OS, iOS, Android
Mysz w zestawie: Tak
Sensor myszy: co najmniej Optyczny
Profil myszy: Praworęczny
Rozdzielczość myszy: ≥1000 DPI
Odbiornik musi służyć podłączenie jednoczesne zestawu myszy i klawiatury. Zamawiający wymaga, aby odbiornik sygnału wkładany do portu USB, po jego włożeniu wystawał  do 10 mm poza obrys urządzenia.
Dołączone akcesoria co najmniej: Przedłużacz USB, 2 baterie typu AAA
Długość: ≤430 mm
Szerokość: ≤215 mm
Wysokość: ≤25 mm
Waga: ≤750 g
Gwarancja: ≥24 miesiące
	1 szt
	
	
	
	

	4
	Zestaw Głośników
Rodzaj zestawu: ≥ 2.1
Moc głośników (RMS): ≥8 W
Moc subwoofera (RMS): ≥24 W
Rodzaje wyjść / wejść co najmniej:
Wejście liniowe Audio - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
Wejście stereo RCA - 2 szt.
Szerokość głośnika: ≤110 mm
Wysokość głośnika: ≤200 mm
Głębokość głośnika: ≤160 mm
Szerokość subwoofera: ≤235 mm
Wysokość subwoofera: ≤230 mm
Głębokość subwoofera: ≤160 mm
Waga: ≤3,2 kg
Kolor: Czarny
Gwarancja: ≥24 miesiące
	1 szt
	
	
	
	

	
	RAZEM część 3
	
	
	
	
	*)

	
	Część 4 Akcesoria
	
	
	
	
	*)

	1
	Zestaw Mysz z klawiaturą
Interfejs: USB
Zastosowane technologie co najmniej: Plug & Play
Komunikacja myszy co najmniej: przewodowa
Sensor optyczny min. 1000dpi
Liczba przycisków myszy: ≥3
Rolka przewijania w myszce: Tak ≥ 1x
Układ klawiatury: Amerykański (US)
Podświetlana: Nie
Podpórka pod nadgarstki: Nie
Wskaźniki LED: tak
Kolor: Czarny lub grafitowy
Zawartość zestawu co najmniej: Mysz, Klawiatura, Dokumentacja
Gwarancja co najmniej: 24 miesięcy 
	1 szt
	
	
	
	

	2
	Monitor
Przekątna wyświetlanego obrazu: ≥27"
Współczynnik proporcji obrazu: 16:9 Panoramiczny
Rodzaj ekranu, powierzchnia: IPS, Matowa
Podświetlenie: WLED
Nominalna rozdzielczość: ≥1920 x 1080
Współczynnik kontrastu: ≥1000:1
Jasność: ≥250 cd/m2
Czas reakcji: ≤5 ms (od szarego do szarego)
Maksymalny kąt widzenia (w pionie/poziomie): ≥178º/178º
Obsługa kolorów: ≥16,7 mln kolorów	
Połączenia: ≥1x złącze D-Sub  , ≥1x HDMI, ≥1x Wyjście słuchawkowe, ≥1x Wejście PC audio, ≥1x DVI-D
Wbudowane głośniki: Tak
Vesa: tak 100x100
Zawartość zestawu: Monitor z podstawą, Przewód zasilający, Kabel HDMI 2m, Skrócony podręcznik konfiguracji
Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia: ≤0,5 W
Pobór mocy podczas pracy: ≤16 W
Zasilanie: sieciowe 230V AC 50Hz
Wbudowany zasilacz: Tak
	5 szt
	
	
	
	

	3
	Myszy
Interfejs: USB
Zasięg: ≥10 m
Komunikacja myszy: Bezprzewodowa
Rozdzielczość myszy: ≥1000 dpi
Liczba przycisków myszy: ≥3
Rolka przewijania w myszce: Tak ≥ 1x
Zasilanie co najmniej: 1x bateria AA
Zamawiający wymaga, aby odbiornik sygnału wkładany do portu USB, po jego włożeniu wystawał do 8 mm poza obrys urządzenia.
Zawartość zestawu co najmniej: Mysz, Odbiornik, 1x bateria AA, Dokumentacja
Gwarancja co najmniej: ≥ 24 miesięcy 
	3 szt
	
	
	
	

	4
	Adapter usb-c
Wejście: USB typu-c
Wyjścia co najmniej: 1x HDMI, 1xRJ-45, 2xUSB 3.0
	1 szt
	
	
	
	

	5
	Torba
Kompatybilność co najmniej: 16",15,6"
Liczba komór co najmniej: 2
Wymiar komory na laptopa co najmniej: 375 x 300 x 50 mm
Kieszenie zewnętrzne: tak co najmniej przednia
Materiał: Poliester
Rodzaj zapięcia: Zamek błyskawiczny
Kolor: Czarny
Dodatkowe informacje: Odpinany pasek na ramię
Waga: ≤0,65 kg
	1 szt
	
	
	
	

	6
	Torba
Kompatybilność co najmniej: 18", 17,3"
Liczba komór co najmniej: 2
Wymiar komory na laptopa co najmniej: 424 x 292 x 38 mm
Kieszenie zewnętrzne: tak co najmniej przednia
Materiał: Poliester
Rodzaj zapięcia: Zamek błyskawiczny
Kolor: Czarny
Dodatkowe informacje: Odpinany pasek na ramię, Wzmacniana wygodna rączka
Waga: 0,8 kg
	2 szt
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I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
I.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
I.2. Warunki zapewnienia jakości przedmiotu zamówienia:
Wszystkie systemy komputerowe:
– w cenie należy uwzględnić uaktualnienie systemu BIOS płyty głównej/kontrolerów RAID 
do najnowszych wersji, ustawienie parametrów zasilania oraz czasów (timingów) pamięci operacyjnej do wartości ustalonych przez producentów pamięci
– ustawienie w BIOS trybu dostępu do dysków (wszystkie kontrolery) na AHCI (nie dotyczy macierzy RAID )
– instalację systemu operacyjnego na partycjach o wielkości 100 GB (aktywację i aktualizację systemu operacyjnego oraz sterowników do najnowszych dostępnych w chwili realizacji dostawy (podział na partycje nie dotyczy dysków typu SSD).
Zamawiający wymaga, aby parametry SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) dysków twardych (HDD) w dostarczonym sprzęcie wynosiły:
(0x04) Start/Stop Count - ≤50; (0x05) Reallocated Sectors Count=0; (0x09) Power-On Hours ≤ 100; (0x0A) Spin Retry Count=0; (0x0B) Recalibration Retries(Calibration Retry Count) =0; (0x0C) Power Cycle Count - ≤50; (0x0D) Soft Read Error Rate =0; (0xB8)  End-to-End error (IOEDC) =0; (0xBF) 
G-sense error rate (jeśli dysk jest wyposażony w technologię detekcji przeciążeń) =0; (0xC4) Reallocation Event Count =0; (0xC5) Current Pending Sector Count =0; (0xC6) Uncorrectable Sector Count =0, (0xAE) Unexpected power loss count =0; (0xC7) UltraDMA CRC Error Count=0;
Zamawiający wymaga, aby parametry SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) dla dysków SSD wynosiły (oprócz wyszczególnionych powyżej, jeśli dostępne dla danego komponentu): (0x05) Retired Block Count =0; (0xAB) (SSD) Program Fail Count =0; (0xAC) (SSD) Erase Fail Count =0; (0xB1) Wear Range Delta =0; (0xE9) Media Wearout Indicator (normalized value)=100; 
Zamawiający wymaga, w przypadku konfiguracji systemu komputerowego z macierzą/ami RAID, aby diagnostyka/testowanie dysków przeprowadzona została dla poszczególnych dysków fizycznych będących urządzeniami składowymi macierzy (przed skonfigurowaniem macierzy), jeśli konfiguracja macierzy uniemożliwia przeprowadzenie testów poszczególnych dysków.
Klawiatury, jeśli nie określono inaczej, powinny posiadać układ klawiszy przedstawiony na rys. poniżej:
[image: ]
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Komputery biurkowe, stacje robocze z wyposażeniem oraz laptopy:
– testowanie systemu komputerowego (≥48 godz. test I/O pamięci; ≥24h test typu „burn-in” Procesora/chipsetu; dyski – test I/O (dotyczy HDD, łącznie ≥2godz): track-to-track, random, seek, average, Dla dysków SSD Zamawiający wymaga dostarczenia raportów technologii S.M.A.R.T., testowania dostępnej fizycznej przestrzeni pamięci masowej oraz wyniki testów prędkości I/O i czasu dostępu co najmniej dla odczytu dla co najmniej 2 wartości próbek/plików o oraz losowej wielkości próbki/pliku – wyniki należy dostarczyć w formie pisemnej/zrzuty ekranów/raporty programów testujących); 


Serwery:
– testowanie systemu komputerowego (≥72 godz. test I/O pamięci; ≥48h test typu „burn-in” Procesora/chipsetu; dyski – test I/O (dotyczy HDD, łącznie ≥2godz): track-to-track, random, seek, average, Dla dysków SSD Zamawiający wymaga dostarczenia raportów technologii S.M.A.R.T., testowania dostępnej fizycznej przestrzeni pamięci masowej oraz wyniki testów prędkości I/O i czasu dostępu co najmniej dla odczytu dla co najmniej 2 wartości próbek/plików o oraz losowej wielkości próbki/pliku – wyniki należy dostarczyć w formie pisemnej/zrzuty ekranów/raporty programów testujących); 

Dla dowolnego rodzaju systemu komputerowego, w przypadku dostarczonych przez producenta systemu komputerowego narzędzi diagnostycznych – Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie pełnej diagnostyki obejmującej co najmniej procesor, pamięci RAM oraz pamięci masowe z użyciem tych narzędzi (wersje „Full”, Extended” i „Long” testów) potwierdzone odpowiednimi zapisami w dziennikach w/w narzędzi testujących, raportami lub zrzutami ekranu dostarczonymi w formie wydruków
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