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Załącznik nr 4 do SWZ

Znak postępowania: 5/TP/SKO/2021

Wykonawca: 

………………………..


Formularz rzeczowo – cenowy

I. Oferuję dostawę asortymentu za cenę i o cechach wskazanych poniżej: 



	
	Cześć 1 Komputer biurkowy
	1 szt
	
	
	
	*)

	1
	Procesor
Wydajność w teście Passmark z 22 Lipca  2021 nie mniej niż 12405 pkt. dla oferowanej konfiguracji (fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika).
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania oferty.
Gniazdo procesora zgodne z płytą główną (pkt.2)
Liczba rdzeni: ≥6
Architektura [bit]: ≥64
Pamięć podręczna L3: ≥12 MB
Proces technologiczny [nm]: ≥14 
TDP: ≤65 W
Wersja procesora: Box
Baseclock: ≥2,9GHz
	1szt
	
	
	
	*)

	2
	Płyta Główna
Rodzaj gniazda procesora: zgodna z procesorem - patrz pkt. 1
Dwukanałowa architektura pamięci
Typ gniazd pamięci: DDR4, obsługiwana częstotliwość max. 2933MHz(non-O.C.)
Ilość banków pamięci: ≥4
Maksymalna ilość pamięci [GB]: ≥ 128
Obsługa pamięci non-ECC (unbuffered)): Tak
Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP): Tak
Łączenie kart graficznych: tak
Wewnętrzne złącza wyjść / wejść co najmniej:
SATA 6Gb/s: ≥6 szt.
PCIe 3.0  x16 : ≥1 szt.
PCIe 3.0 x16(maks. w trybie x4) : ≥1 szt.
PCIe x1: ≥2 szt.
≥1 złącza USB 3.2 Gen 1
≥2 złącza USB 2.0
≥2 x gniazdo M.2, obsługa nośników pamięci typu 2242/2260/2280 tryb najmniej PCIE ver 3.0 x4, 
≥1 x złącze wentylatora CPU 
≥1 x złącze złącze wentylatora procesora chłodzenia wodą
≥6 x złącze wentylatora obudowy 
≥2 x złącza wentylatora systemowego / pompy wody chłodzącej
≥1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX
≥1 x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V
≥1 x złącze audio przedniego panelu
≥1 x złącze panelu systemu
≥1 x zworka kasowania CMOS
Złącza wyjść / wejść na tylnym panelu co najmniej:
PS2 Mysz/klawiatura: ≥x1
[bookmark: __DdeLink__1862_1016733206]HDMI ≥x1
DP ≥x1
USB 2.0/1.1≥2x
S/PDIF ≥x1
RJ-45≥ x1
USB 3.2 gen 1 ≥x4
złącze audio jack ≥ 5x
Format:	ATX
Obsługa Raid 0, 1, 10
Wspierane systemy operacyjne: co najmniej Windows 10
Pasywne chłodzenie wszystkich kluczowych elementów płyty głównej (CPU VRM etc.) ,kondensatory stałe/polimerowe, płyta główna musi posiadać mechanizm zabezpieczający zapewniający bezprzerwową pracę w przypadku uszkodzenia pojedynczego układu EEPROM lub systemu BIOS/UEFI.
	1 szt
	
	
	
	*)

	3
	Obudowa 
Obsługiwany format płyty głównej: co najmniej ATX 
Miejsca montażowe 2.5’’ :≥1
Miejsca montażowe 3.5’’ :≥4
Miejsca montażowe 5,25'' :≥ 2
Kolor: Czarny lub grafitowy
Złącza na przednim panelu: USB 2.0 ≥2x, USB 3.0 ≥1x, złącze Audio ≥2x, 
System chłodzenia co najmniej : 2x wentylator 120mm 
Maksymalna długość karty graficznej: ≥360 mm 
Miejsce montażu zasilacza: dół obudowy
Zasilacz patrz pkt. 5.
Wymagana kompatybilność  z układem chłodzenia CPU pkt. 8
	1 szt
	
	
	
	*)

	4
	Zasilacz
Moc znamionowa (W): ≥550
Okablowanie modularne: Tak;
Napięcie (V) zasilające: co najmniej 100 - 240
Częstotliwość (Hz): 50/60
Rozmiar wentylatora (mm): ≥120
Tryb pracy biernej (wyłączony wentylator przy obciążeniu ≤30%)
Aktywne PFC: Tak;
Zabezpieczenia: co najmniej OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP
Certyfikat 80PLUS: co najmniej gold
Sprawność: ≥90% (przy 50% obciążenia)
Złącza:
Zasilanie płyty głównej ATX(20+4 pin): ≥1
EPS/ATX 4+4 pin: ≥2
PCI-E 6+2 pin: ≥2
SATA 15-pin:≥10
MOLEX 4 pin: ≥3
Gwarancja (lata): ≥ 10
	1 szt
	
	
	
	*)

	5
	Dysk
Rodzaj Dysku: SSD
Interfejs: SATA3
Pojemność: ≥1 TB
MTBF:≥1500000h
Wydajność:
odczyt: ≥560MB/s+/-10%
zapis: ≥530MB/s+/-10%
Zastosowane technologie: co najmniej S.M.A.R.T., TRIM, Szyfrowanie AES inne równoważne
Gwarancja: ≥3 lat ograniczonej gwarancji
	1 szt
	
	
	
	*)

	6
	Pamięć RAM
Rodzaj pamięci: Zgodne z płytą główną (pkt.2).
Pojemność pojedynczej pamięci: ≥16GB
Liczba pamięci w zestawie: 1
Radiator: Tak
Częstotliwość szyny pamięci: ≥2666 MHz
Opóźnienie (CAS Latency): CL19 lub szybsze
Całkowita ilość pamięci: 16GB
	1 szt
	
	
	
	*)

	7
	Zestaw Mysz z klawiaturą
Interfejs: USB
Zastosowane technologie co najmniej: Plug & Play
Komunikacja myszy co najmniej: przewodowa
Sensor optyczny min. 1000dpi
Liczba przycisków myszy: ≥3
Rolka przewijania w myszce: Tak ≥ 1x
Układ klawiatury: Amerykański (US)
Podświetlana: Nie
Podpórka pod nadgarstki: Nie
Wskaźniki LED: tak
Kolor: Czarny lub grafitowy
Zawartość zestawu co najmniej: Mysz, Klawiatura, Dokumentacja
Gwarancja co najmniej: 24 miesięcy 
	1 szt
	
	
	
	*)

	8
	Monitor
Przekątna wyświetlanego obrazu: ≥27"
Współczynnik proporcji obrazu: 16:9 Panoramiczny
Rodzaj ekranu, powierzchnia: IPS, Matowa
Podświetlenie: WLED
Nominalna rozdzielczość: ≥1920 x 1080
Współczynnik kontrastu: ≥1000:1
Jasność: ≥250 cd/m2
Czas reakcji: ≤5 ms (od szarego do szarego)
Maksymalny kąt widzenia (w pionie/poziomie): ≥178º/178º
Obsługa kolorów: ≥16,7 mln kolorów	
Połączenia: ≥1x złącze D-Sub  , ≥1x HDMI, ≥1x Wyjście słuchawkowe, ≥1x Wejście PC audio, ≥1x DVI-D
Wbudowane głośniki: Tak
Vesa: tak 100x100
Zawartość zestawu: Monitor z podstawą, Przewód zasilający, Kabel HDMI 2m, Skrócony podręcznik konfiguracji
Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia: ≤0,5 W
Pobór mocy podczas pracy: ≤16 W
Zasilanie: sieciowe 230V AC 50Hz
Wbudowany zasilacz: Tak
	4 szt
	
	
	
	*)

	9
	System operacyjny
kopiowanie woluminów w tle (VSS),obsługa system plików NTFS, IMAPI v2, zapisywalny UDFS, wsparcie łączy symbolicznych, skalowanie 
okna TCP, wykorzystanie GPU do renderowania GUI, menedżer transakcji w jądrze, obsługiwanie natywne IPv6, architektura audio UAA, rozpozawanie mowy
obsługa algorytmów szyfrujących: Tak
Aktualizacje Systemu dostarczane przez producenta: Tak
Zdalny ekran: Tak
Funkcja zapewnia przejścia pomiędzy trybami pracy interfejsu na laptopach i tabletach z dokowaną klawiaturą: Tak
Zdalny dostęp: Tak
Obsługa Pamięci RAM: ≥2TB
Okna programów mogą być dzielone na ćwiartki ekranu poprzez przeciąganie ich do rogów
Wiersz poleceń oferujący takie funkcje jak zaznaczanie tekstu wyjściowego i możliwość używania standardowych skrótów klawiszowy takich jak wycinanie, kopiowanie, wklejanie przez użycie skrótów klawiszowych.
Możliwość podłączania się do domeny: Tak
Wersja systemu 64 Bit
Wersja językowa: PL
	1 szt
	
	
	
	

	
	RAZEM część 1
	
	
	
	
	*)

	
	Część 2 Akcesoria
	
	
	
	
	*)

	1
	Słuchawki z mikrofonem
Łączność: Przewodowa
Złącze: Mini Jack 2 x 3.5 mm
Długość przewodu: ≥1.8 m
Charakterystyka słuchawek:
Membrany: ≥40 mm
Min. pasmo przenoszenia: ≤20 Hz
Maks. pasmo przenoszenia: ≥ 20000 Hz
Czułość: ≥100 dB/mW
Regulacja głośności: Tak
Charakterystyka mikrofonu: 
Min. pasmo przenoszenia: ≤100 Hz
Maks. pasmo przenoszenia: ≥16000 Hz
Czułość mikrofonu: ≥58 -dB/mW
Redukcja szumów mikrofonu: Tak
Waga [g]: ≤75
	5 szt
	
	
	
	

	2
	Kamera
Rozdzielczość : ≥HD 720p 
liczba klatek na sekundę: ≥30 kl./s 
Pole widzenia po przekątnej: ≥ 55° 
Automatyczne ustawianie ostrości: Nie 
Automatyczna korekcja natężenia światła: Tak 
Niwelujący szumy mikrofon: co najmniej 1 wielokierunkowy mikrofon 
Połączenie: co najmniej USB typu „plug and play” 
Długość kabla: ≥1,5 m 
Osłona migawki: Nie
Masa: ≤75 g
	5 szt
	
	
	
	

	
	RAZEM część 2
	
	
	
	
	*)

	
	Część 3 Akcesoria
	
	
	
	
	*)

	1
	Monitor
Przekątna wyświetlanego obrazu: ≥27"
Współczynnik proporcji obrazu: 16:9 Panoramiczny
Rodzaj ekranu, powierzchnia:  przeciwodblaskowa powłoka
Podświetlenie: LED
Nominalna rozdzielczość: ≥1920 x 1080
Współczynnik kontrastu: ≥3000:1
Jasność: ≥350 cd/m2
Czas reakcji: ≤4 ms (od szarego do szarego)
Obsługa kolorów: ≥16,7 mln kolorów	
Połączenia: ≥1x złącze DisplayPort,, ≥2x HDMI, ≥1x Audo Jack ,
Pivot: tak
Regulacji nachylenia: Tak
Regulacja obrotu w poziomie: Tak
Regulacja obrotu w pionie: Tak
Zawartość zestawu: Monitor z podstawą, Przewód zasilający, Kabel HDMI 2m, Nośnik ze sterownikami i dokumentacją, Skrócony podręcznik konfiguracji
Zgodność i standardy: co najmniej ENERGY STAR 
Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia: ≤0,5 W
Pobór mocy podczas pracy: ≤23 W
Zasilanie: sieciowe 230V AC 50Hz
gwarancja: ≥ 3 lata
	2 szt
	
	
	
	

	2
	Kamera
Typ matrycy: co najmniej CMOS
Interfejs: co najmniej USB
Rozdzielczość połączeń wideo: 1920 x 1080
Rozdzielczość nagrań wideo: 1920 x 1080
Rozdzielczość zdjęć: 2 Mpix
Pole widzenia: co najmniej 77º
Mikrofon: co najmniej Wbudowany, stereo
Łączność: USB 2.0
Długość kabla: ≥1,5 m
Ustawienie ostrości: Stałe
Dodatkowe informacje: Uniwersalny klips montażowy
Gwarancja: 24 miesiące
Masa: ≤100g
	2 szt
	
	
	
	

	3
	Zastaw Klawiatura + Mysz
Łączność co najmniej: Bezprzewodowa
Interfejs co najmniej: 2,4 GHz
Klawisze numeryczne: Tak
Podpórka pod nadgarstki: Tak
Kolor: Czarny
Czas pracy na baterii: ≥ 3 lata
Obsługiwane systemy co najmniej: Windows, Mac OS X, Chrome OS, iOS, Android
Mysz w zestawie: Tak
Sensor myszy: co najmniej Optyczny
Profil myszy: Praworęczny
Rozdzielczość myszy: ≥1000 DPI
Odbiornik musi służyć podłączenie jednoczesne zestawu myszy i klawiatury. Zamawiający wymaga, aby odbiornik sygnału wkładany do portu USB, po jego włożeniu wystawał  do 10 mm poza obrys urządzenia.
Dołączone akcesoria co najmniej: Przedłużacz USB, 2 baterie typu AAA
Długość: ≤430 mm
Szerokość: ≤215 mm
Wysokość: ≤25 mm
Waga: ≤750 g
Gwarancja: ≥24 miesiące
	1 szt
	
	
	
	

	4
	Zestaw Głośników
Rodzaj zestawu: ≥ 2.1
Moc głośników (RMS): ≥8 W
Moc subwoofera (RMS): ≥24 W
Rodzaje wyjść / wejść co najmniej:
Wejście liniowe Audio - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
Wejście stereo RCA - 2 szt.
Szerokość głośnika: ≤110 mm
Wysokość głośnika: ≤200 mm
Głębokość głośnika: ≤160 mm
Szerokość subwoofera: ≤235 mm
Wysokość subwoofera: ≤230 mm
Głębokość subwoofera: ≤160 mm
Waga: ≤3,2 kg
Kolor: Czarny
Gwarancja: ≥24 miesiące
	1 szt
	
	
	
	

	
	RAZEM część 3
	
	
	
	
	*)








CPU Cz.1
			[image: ]


I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
I.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
I.2. Warunki zapewnienia jakości przedmiotu zamówienia:
Wszystkie systemy komputerowe:
– w cenie należy uwzględnić uaktualnienie systemu BIOS płyty głównej/kontrolerów RAID 
do najnowszych wersji, ustawienie parametrów zasilania oraz czasów (timingów) pamięci operacyjnej do wartości ustalonych przez producentów pamięci
– ustawienie w BIOS trybu dostępu do dysków (wszystkie kontrolery) na AHCI (nie dotyczy macierzy RAID )
– instalację systemu operacyjnego na partycjach o wielkości 100 GB (aktywację i aktualizację systemu operacyjnego oraz sterowników do najnowszych dostępnych w chwili realizacji dostawy (podział na partycje nie dotyczy dysków typu SSD).
Zamawiający wymaga, aby parametry SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) dysków twardych (HDD) w dostarczonym sprzęcie wynosiły:
(0x04) Start/Stop Count - ≤50; (0x05) Reallocated Sectors Count=0; (0x09) Power-On Hours ≤ 100; (0x0A) Spin Retry Count=0; (0x0B) Recalibration Retries(Calibration Retry Count) =0; (0x0C) Power Cycle Count - ≤50; (0x0D) Soft Read Error Rate =0; (0xB8)  End-to-End error (IOEDC) =0; (0xBF) 
G-sense error rate (jeśli dysk jest wyposażony w technologię detekcji przeciążeń) =0; (0xC4) Reallocation Event Count =0; (0xC5) Current Pending Sector Count =0; (0xC6) Uncorrectable Sector Count =0, (0xAE) Unexpected power loss count =0; (0xC7) UltraDMA CRC Error Count=0;
Zamawiający wymaga, aby parametry SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) dla dysków SSD wynosiły (oprócz wyszczególnionych powyżej, jeśli dostępne dla danego komponentu): (0x05) Retired Block Count =0; (0xAB) (SSD) Program Fail Count =0; (0xAC) (SSD) Erase Fail Count =0; (0xB1) Wear Range Delta =0; (0xE9) Media Wearout Indicator (normalized value)=100; 
Zamawiający wymaga, w przypadku konfiguracji systemu komputerowego z macierzą/ami RAID, aby diagnostyka/testowanie dysków przeprowadzona została dla poszczególnych dysków fizycznych będących urządzeniami składowymi macierzy (przed skonfigurowaniem macierzy), jeśli konfiguracja macierzy uniemożliwia przeprowadzenie testów poszczególnych dysków.
Klawiatury, jeśli nie określono inaczej, powinny posiadać układ klawiszy przedstawiony na rys. poniżej:
[image: ]
[image: ]

Komputery biurkowe, stacje robocze z wyposażeniem oraz laptopy:
[bookmark: _GoBack]– testowanie systemu komputerowego (≥48 godz. test I/O pamięci; ≥24h test typu „burn-in” Procesora/chipsetu; dyski – test I/O (dotyczy HDD, łącznie ≥2godz): track-to-track, random, seek, average, Dla dysków SSD Zamawiający wymaga dostarczenia raportów technologii S.M.A.R.T., testowania dostępnej fizycznej przestrzeni pamięci masowej oraz wyniki testów prędkości I/O i czasu dostępu co najmniej dla odczytu dla co najmniej 2 wartości próbek/plików o oraz losowej wielkości próbki/pliku – wyniki należy dostarczyć w formie pisemnej/zrzuty ekranów/raporty programów testujących); 


Serwery:
– testowanie systemu komputerowego (≥72 godz. test I/O pamięci; ≥48h test typu „burn-in” Procesora/chipsetu; dyski – test I/O (dotyczy HDD, łącznie ≥2godz): track-to-track, random, seek, average, Dla dysków SSD Zamawiający wymaga dostarczenia raportów technologii S.M.A.R.T., testowania dostępnej fizycznej przestrzeni pamięci masowej oraz wyniki testów prędkości I/O i czasu dostępu co najmniej dla odczytu dla co najmniej 2 wartości próbek/plików o oraz losowej wielkości próbki/pliku – wyniki należy dostarczyć w formie pisemnej/zrzuty ekranów/raporty programów testujących); 

Dla dowolnego rodzaju systemu komputerowego, w przypadku dostarczonych przez producenta systemu komputerowego narzędzi diagnostycznych – Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie pełnej diagnostyki obejmującej co najmniej procesor, pamięci RAM oraz pamięci masowe z użyciem tych narzędzi (wersje „Full”, Extended” i „Long” testów) potwierdzone odpowiednimi zapisami w dziennikach w/w narzędzi testujących, raportami lub zrzutami ekranu dostarczonymi w formie wydruków
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