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Formularz rzeczowo – cenowy

I. Oferuję dostawę asortymentu za cenę i o cechach wskazanych poniżej: 
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	Laptop:
Wydajność procesora w teście Passmark z 5 Stycznia 2022 nie mniej niż 10645 pkt. dla oferowanej konfiguracji(fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika).
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania oferty.
Liczba rdzeni procesora: ≥4
Ilość pamięci [GB]: ≥16
Typ pamięci: LPDDR4 lub nowsze
Pojemność dysku [GB]: ≥1024
Typ dysku1: M.2 PCIe
Wydajność karty graficznej w teście Passmark z 5 Stycznia 2022 nie mniej niż 2830 pkt. dla oferowanej konfiguracji(fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika).
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania oferty.
Pamięć karty graficznej co najmniej: 1.30 GB 
DirectX: co najmniej 12.1
OpenGL: co najmniej 4.6
Przekątna ekranu [cale]: ≥14
Rozdzielczość: ≥1920x1080
Technologia matrycy co najmniej: Matowa, LED
Wbudowany mikrofon: tak
Typ wbudowanej kamery: Tak co najmniej o standardzie HD
WLAN: tak co najmniej IEEE 802.11ac/ax/b/g/n/
Bluetooth:  tak 
Porty: ≥2x port USB Typu-C(z Thunderbolt 4), ≥1x porty USB 3.2 Gen 1, ≥1x HDMI 2.0, ≥1x Czytnik kart pamięci microSD
Dołączone akcesoria co najmniej: Zasilacz, Firmowe etui na laptopa, Przejściówka USB -> RJ-45, Przejściówka USB Typu-C -> minijack 3,5 mm
Certyfikaty: co najmniej ENERGY STAR 
Wymiary:
Wysokość ≤16 mm
Szerokość ≤320 mm
Głębokość ≤210 mm
Waga ≤1,20 kg
zainstalowany system operacyjny: kopiowanie woluminów w tle (VSS),obsługa system plików NTFS, IMAPI v2, zapisywalny UDFS, wsparcie łączy symbolicznych, skalowanie 
okna TCP, wykorzystanie GPU do renderowania GUI, menedżer transakcji w jądrze, obsługiwanie natywne IPv6, architektura audio UAA, rozpozawanie mowy
obsługa algorytmów szyfrujących: Tak
Aktualizacje Systemu dostarczane przez producenta: Tak
Zdalny ekran: Tak
Funkcja zapewnia przejścia pomiędzy trybami pracy interfejsu na laptopach i tabletach z dokowaną klawiaturą: Tak
Zdalny dostęp: Tak
Obsługa Pamięci RAM: ≥2TB
Okna programów mogą być dzielone na ćwiartki ekranu poprzez przeciąganie ich do rogów
Wiersz poleceń oferujący takie funkcje jak zaznaczanie tekstu wyjściowego i możliwość używania standardowych skrótów klawiszowy takich jak wycinanie, kopiowanie, wklejanie przez użycie skrótów klawiszowych.
Możliwość podłączania się do domeny: Tak
Wersja systemu 64 Bit
Wersja językowa: PL
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I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
I.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
I.2. Warunki zapewnienia jakości przedmiotu zamówienia:
Wszystkie systemy komputerowe:
– w cenie należy uwzględnić uaktualnienie systemu BIOS płyty głównej/kontrolerów RAID 
do najnowszych wersji, ustawienie parametrów zasilania oraz czasów (timingów) pamięci operacyjnej do wartości ustalonych przez producentów pamięci
– ustawienie w BIOS trybu dostępu do dysków (wszystkie kontrolery) na AHCI (nie dotyczy macierzy RAID )
– instalację systemu operacyjnego na partycjach o wielkości 100 GB (aktywację i aktualizację systemu operacyjnego oraz sterowników do najnowszych dostępnych w chwili realizacji dostawy (podział na partycje nie dotyczy dysków typu SSD).
Zamawiający wymaga, aby parametry SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) dysków twardych (HDD) w dostarczonym sprzęcie wynosiły:
(0x04) Start/Stop Count - ≤50; (0x05) Reallocated Sectors Count=0; (0x09) Power-On Hours ≤ 100; (0x0A) Spin Retry Count=0; (0x0B) Recalibration Retries(Calibration Retry Count) =0; (0x0C) Power Cycle Count - ≤50; (0x0D) Soft Read Error Rate =0; (0xB8)  End-to-End error (IOEDC) =0; (0xBF) 
G-sense error rate (jeśli dysk jest wyposażony w technologię detekcji przeciążeń) =0; (0xC4) Reallocation Event Count =0; (0xC5) Current Pending Sector Count =0; (0xC6) Uncorrectable Sector Count =0, (0xAE) Unexpected power loss count =0; (0xC7) UltraDMA CRC Error Count=0;
Zamawiający wymaga, aby parametry SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) dla dysków SSD wynosiły (oprócz wyszczególnionych powyżej, jeśli dostępne dla danego komponentu): (0x05) Retired Block Count =0; (0xAB) (SSD) Program Fail Count =0; (0xAC) (SSD) Erase Fail Count =0; (0xB1) Wear Range Delta =0; (0xE9) Media Wearout Indicator (normalized value)=100; 
Zamawiający wymaga, w przypadku konfiguracji systemu komputerowego z macierzą/ami RAID, aby diagnostyka/testowanie dysków przeprowadzona została dla poszczególnych dysków fizycznych będących urządzeniami składowymi macierzy (przed skonfigurowaniem macierzy), jeśli konfiguracja macierzy uniemożliwia przeprowadzenie testów poszczególnych dysków.
Klawiatury, jeśli nie określono inaczej, powinny posiadać układ klawiszy przedstawiony na rys. poniżej:
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Komputery biurkowe, stacje robocze z wyposażeniem oraz laptopy:
– testowanie systemu komputerowego (≥48 godz. test I/O pamięci; ≥24h test typu „burn-in” Procesora/chipsetu; dyski – test I/O (dotyczy HDD, łącznie ≥2godz): track-to-track, random, seek, average, Dla dysków SSD Zamawiający wymaga dostarczenia raportów technologii S.M.A.R.T., testowania dostępnej fizycznej przestrzeni pamięci masowej oraz wyniki testów prędkości I/O i czasu dostępu co najmniej dla odczytu dla co najmniej 2 wartości próbek/plików o oraz losowej wielkości próbki/pliku – wyniki należy dostarczyć w formie pisemnej/zrzuty ekranów/raporty programów testujących); 


Serwery:
– testowanie systemu komputerowego (≥72 godz. test I/O pamięci; ≥48h test typu „burn-in” Procesora/chipsetu; dyski – test I/O (dotyczy HDD, łącznie ≥2godz): track-to-track, random, seek, average, Dla dysków SSD Zamawiający wymaga dostarczenia raportów technologii S.M.A.R.T., testowania dostępnej fizycznej przestrzeni pamięci masowej oraz wyniki testów prędkości I/O i czasu dostępu co najmniej dla odczytu dla co najmniej 2 wartości próbek/plików o oraz losowej wielkości próbki/pliku – wyniki należy dostarczyć w formie pisemnej/zrzuty ekranów/raporty programów testujących); 

Dla dowolnego rodzaju systemu komputerowego, w przypadku dostarczonych przez producenta systemu komputerowego narzędzi diagnostycznych – Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie pełnej diagnostyki obejmującej co najmniej procesor, pamięci RAM oraz pamięci masowe z użyciem tych narzędzi (wersje „Full”, Extended” i „Long” testów) potwierdzone odpowiednimi zapisami w dziennikach w/w narzędzi testujących, raportami lub zrzutami ekranu dostarczonymi w formie wydruków
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Intel Core 7-11700B @ 3.20GHz
Intel Core 19-11950H @ 2.60GHz

Intel Core 19-10900X @ 3.70GHz

Intel Xeon E5-2606 V4 @ 2 20GHz
AMD Ryzen 7 3700X

Intel Xeon Gold 6140 @ 2 30GHz

Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz

AMD Ryzen 7 PRO 3700

AMD Ryzen 7 PRO 5750GE

AMD Ryzen 7 5700GE

Intel Xeon E5-2608 v4 @ 2 20GHz
AMD Ryzen 9 5900HS

Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz
Intel Xeon Gold 6152 @ 210GHz

Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz

Intel Xeon Gold 6334 @ 3 60GHz
AMD Ryzen 5 5600X

Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz

Intel Core 19-11900H @ 2.50GHz

AMD Ryzen Threadripper 1920

Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz
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Tesla P100-PCIE-16GB.
Quadro T2000

Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics
Quadro P2000

GeForce GTX 1650 (Mobile)

Quadro T2000 with Max-Q Design
Quadro M5000M

Radeon RX Vega M GH

T600

GeForce GTX 970XM FORCE

Quadro M4000M

Radeon R 285

Quadro M4000

Radeon Pro 5500M

Quadro T1000

Quadro T1000 with Max-Q Design
T600 Laptop GPU

Radeon Pro 570

GeForce GTX 1050 Ti

FirePro S7150

Quadro P3000

GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design
Radeon R9 380

Radeon R9 280X

7,225
7144
6,999
6,999
6,969
6,918
8914
6785
6,766
8,707
6,693
6,680
6,662
8613
6,484
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6,389
8,337
6,332
8,276
6,248
6,245
6,243

6,230




image5.png
'Mp INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH

F/AL) im. Roberta Szewalskiego
L= /‘%a‘/ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
<= 80-231 Gdaiisk ul. J. Fiszera 14
Tel. (centr.): 58 3460881 Fax: 58 3416144 e-mail: imp@imp.gda.pl

Tel. (sekr.): 58 3416071 www.imp.gda.pl





image6.png
ISO 9001

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

AC O14
Akredytacja PCA





image60.png
ISO 9001

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

AC O14
Akredytacja PCA





